
院内采购

竞争性谈判招标文件

项目编号：FJRYSC20180329J

项目名称：奉节县人民医院“腹水超滤.浓缩回输机”等设备耗材采购（共6包）

采 购 人：奉节县人民医院

奉节县人民医院

2018年3月9日 

目    录
第一篇 采购邀请函…………………………………………………3 
第二篇 采购项目数量及质量技术要求……………………………4
一、采购项目一览表…………………………………………………4
二、主要技术参数……………………………………………………4
三、商务条款…………………………………………………………9
第三篇 报价供应商须知……………………………………………13
一、说明………………………………………………………………13
二、资格证明文件……………………………………………………14
三、响应文件…………………………………………………………14 
四、评审 …………………………………………………………….15
五、废标条款 ……………………………………………………….16
六、合同授予 ……………………………………………………….16
第四篇 响应文件格式 ………………………………………………17 
一、封面格式 ……………………………………………………….17
二、响应文件格式要求 …………………………………………….18
第五篇  附件 ……………………………………………………….19
1、 竞争性报价函………………………………………………….20
2、 设备采购竞争性谈判投标报价表…………………………….21
3、 耗材采购竞争性谈判投标报价表…………………………….22
4、 技术响应偏离表……………………………………………….23
5、 服务响应偏离表……………………………………………….24
6、 质量保证书…………………………………………………….25
7、 法定代表人资格证明书……………………………………….26
8、 法定代表人授权委托书……………………………………….27
9、 报价供应商诚信承诺书……………………………………….28
10、 商务条款格式…………………………………………………29
11、 竞争性谈判综合评标标准…………………………………30
12、 竞争性谈判低价中标评标标准……………………………31
第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 “腹水超滤.浓缩回输机等设备耗材采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20180329J
2.项目内容：腹水超滤.浓缩回输机等设备耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2018年3月 29 日 14:30 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2018年3月 29 日15:00时，谈判地点：奉节县人民医院行政小会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：熊老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18623239001
传    真： 023-56805001

2018年3月9日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20180329J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	腹水超滤.浓缩回输机
	1
	台
	20万元∕台
	

	2
	配套封闭式专用耗材
	
	
	
	签年供货协议


第二包：FJRYSC20180329J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	高端心电监护仪
	1
	台
	16万元∕台
	具麻醉监护功能，可连接手麻系统。


第三包：FJRYSC20180329J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	有创呼吸机
	1
	台
	20万元∕台
	


第四包：FJRYSC20180329J-4（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	儿童评估系统
	1
	套
	4万元∕套
	软件，如需维护费，报价表必须注明年升级维护费用。


第五包：FJRYSC20180329J-5（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	卡式灭菌器
	1
	台
	5万元∕台
	容积5L以上


第六包：FJRYSC20180329J-6（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	上肢自动康复机
	1
	台
	9万元∕台
	

	2
	下肢自动康复机
	1
	台
	9万元∕台
	


二、主要技术参数

第一包：腹水超滤浓缩回输机
一、技术参数：
1、 蠕动双泵设计，由自弹式蠕动泵两台组成；

2、 蠕动泵流速（使用φ8内径管路时）；

2.1、蠕动泵流取及回输流速调节范围：50ml/min-400ml/min,步长1ml/min
2.2、流速误差：±10%
3、 时间设定：

3.1、设定范围：1min-180min，步长1min
3.2、误差范围：±5%
二、配置要求：

1、双泵：可准确控制出腹腔的腹水流量、回腹腔的腹水流量和废液排出量；

2、进口电机：对腹水的出入量可以精确到1ml/min，数值可以根据患者身体状况随意调节，治疗针对性强，使用安全性高；

3、完善的电脑程序：可自动控制整个治疗过程，方便临床操作；

4、光电控制设计：治疗过程中随时打开系统中的任意一泵或两泵的盖子即可停止该泵的运转，确保泵运转时操作人员的安全；

5、腹水回输管路：具滤网设计，避免分子筛过滤腹水过程中，出现导致机体免疫反应的小分子纤维蛋白的沉积，最大程度的保护患者安全；

6、腹穿针：针侧壁要求有八个侧孔和柔软的套管，防止抽取腹水时腹水浓度过高而导致的针孔堵塞及操作时移动针的位置造成肠壁等软组织的损伤。
第二包：高端心电监护仪
★1、主机、插槽和显示器为一体化插件式设计，彩色电容触摸屏≥17英寸，支持多点触摸操作,分辨率≥1920 x 1080；
2、单机可扩展至少三个独立操作的远端显示屏，所有单机内置插件槽≥6个槽位，可选配辅助插件槽≥8个槽位；
3、全参数模块化插件式监护仪，每一个模块均可在该系列的每台机器上共享；
4、 标配监测参数：5导联ECG、RESP、PR、SpO2、NIBP、2IBP(包含CVP和动脉有创血压监测)、AG(麻醉气体监测)；同时心电监测具备具有CVA（抗心动干扰）监测以及窒息报警功能；
★5、以后可升级插件式监测参数模块：有创心排量监测(CO)、脑电双频指数（BIS)、支持升级肌松（NMT）监测参数、无创连续心排量监测(ICG)、呼吸力学（RM)监测模块、血液动力学PiCCO、中心静脉血氧饱和度ScvO2；
★6、基本功能模块科升级为转运监护模块，从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，转运监护模块显示屏≥5寸触摸屏，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计.监测参数包含：5导联ECG、RESP、PR、SpO2、NIBP、2IBP、双体温，同时具备支持电池断电后1min继续监测功能；
★7、支持房颤心律失常分析功能，支持不少于23种实时心律失常分析；
8、强大的存储功能，≥120小时以上趋势图表、≥100组报警事件、≥100组心律失常分析、≥1000组无创血压分析、≥48小时全息波形回顾和存储等；
9、可升级CIS信息系统；
10、可升级麻醉平衡指示界面，对于患者满足过程麻醉诱导，麻醉维持和麻醉复苏三个阶段进行专业界面显示，并提供麻醉复苏评分系统；
11、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；
12、可进行有线、无线、遥测混合联网；
13、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式；
14、支持升级信息化平台，Win 7操作系统，可以根据临床需要安装临床信息化系统软件，临床信息系统与监护仪支持同屏显示，不影响监护仪的参数的查看和监护仪的运行；
15、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
第三包：有创呼吸机

一、主机部分
1、 适用范围：成人、儿童
2、设置方式：在一体化屏幕中进行参数设置与信息监测等操作；
3、 显示方式：12寸以上高分辨率一体化触摸屏，不含数码管数字显示与操作窗，不含外接扩展显示屏；
4、 操作平台可与气路平台分离，可多角度监测患者通气信息并降低医患传染概率；

5、 后备电源：具有内置后备电池；
6、 具有VGA等数据输出功能；
7、 具有同步雾化功能；
8、  具有手动、吸气保持、呼气保持等临床干预功能；
9、 具有大气压自动校正功能；

10、内置整体化呼出阀与流速传感器，不外露，无耗材。
二、参数设置：
1、通气方式：定容通气、定压通气；
★2、通气模式：VCV、PCV、PSV、SIMV、PRVC、SPONT、NIV、BIVENT
★3、潮气量： 20ml～2500ml
4、吸气压力(Pinsp): 5-60 cmH2O
5、支持压力(Psupp)：0-60 cmH2O
6、呼吸频率：4～100bpm
7、呼吸频率 (f)SIMV： 1-40/min
8、吸入氧浓度： 21%~100%
9、吸气时间：0.1～12s
0、吸气屏气时间： 0~4s

11、呼气末正压： 0-50cmH2O
12、压力触发灵敏度：-20—0 cmH2O

13、流量触发灵敏度：0.5-20 L/min 

14、呼气触发敏感度：5%~80%
三、监测参数：
1、吸入潮气量、呼出潮气量、总计呼吸频率、自主呼吸频率、分钟通气量、气道峰值压力、气道平均压力、气道平台压、呼吸末正压、氧浓度，吸呼比；
★2、肺功能力学监测：肺顺应性（静态）、气道阻力、Auto－PEEP、浅快呼吸指数；
3、监测波形：
3.1、流量波形、压力波形、容量波形

3.2、 压力容量环、流速容量环
4、报警参数：
氧气不足、空气不足、分钟通气量上限、分钟通气量下限、呼气潮气量超限、自主呼吸频率超限、气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、氧浓度上限、氧浓度下限、电池电量低、持续气道压高、吸气保持中断，呼气保持中断，回路断开，具有报警回顾功能。
第四包：儿童评估系统
1、 功能要求：

1、 从患者就诊开始，到最后治疗结束，能进行全程信息化跟踪；
2、 提供常用的评估量表，并可根据科室需求定制个性化的评估体系；
3、能基于对大量的精细化、多维度的患者数据进行处理，以丰富的图形、表格，为医生提供了专业的数据分析，如病种分布、疾病top10、疗效评价等。
2、 配置要求：

1、 就诊登记模块

2、 患者信息登记模块

3、 就诊记录模块

4、 评估计划模块

5、 治疗计划模块

6、 评估测试模块

7、 医生排班模块

8、 治疗师排版模块

9、 患者打卡模块

10、治疗情况记录模块

11、短信通知模块

12、电子病历模块

13、系统管理模块

14、移动终端管理模块

15、统计分析模块

16、移动终端采集模块
第五包：卡式灭菌器
1、
灭菌时间：整个灭菌过程在12分钟以内，卡式消毒盒能够快速升温和冷却，以保证精密医疗器械受热时间短，延长器械的使用寿命；
2、
微电脑控制技术，液晶显示，触摸式按键；
3、
温度、压力、时间、运行状态，故障报警液晶显示；
4、
注水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动运行；
5、
内置蒸汽发生器具微电脑控制技术，省能节时；
6、
标配打印机，打印日期、时间、过程参数；
7、配超温自动保护装置：盒体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警；
8、蒸汽发生器具多重控制与保护：超温保护，热电偶控制，超压自动泄压；
9、双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警；
10、电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护； 

第六包--1：上肢自动康复机

一、设备功能：

1、用于中风、偏瘫等肢体障碍卧床患者进行上肢肌力和关节活动度的康复训练；

2、设备应具有主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练式。

二、技术规格：

1、设备动力控制：

1.1、阻力：在主动训练时，上肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm；

1.2、转数：在被动训练时，上肢转数1-120rpm，步距1rpm；

1.3、定时时间：设定范围1min-120min，步进可调，步距1min；

2、设备操作控制：

2.1、高度调节：训练机高度调节范围90-100cm；

★2.2、彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作；

2.3、左上肢和右上肢可进行对称训练；

2.4、能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛；

2.5、通过方向键可改变运动方向；

2.6、主被动训练模式可自由转换或可手动选择；

3、设备功能：

3.1、具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

3.2、具有显示高肌张力功能；

★3.3、具有语音提示功能，即时播报运动状态；

3.4、具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

★3.5、上肢运动臂可折叠并可左右伸展。

3.6、具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功（选配）；

4、安全保障：

★4.1、具有异常声音控制和按键控制的急停功能。

三、基本配置和附件/专用工具和备件

1、主机一台； 

2、手柄1对；

3、电源线1根；

4、手部绑带1副。

5、其它保证设备正常使用和满足上述技术规格要求的配置。
第六包--2：下肢自动康复机
一、技术要求
1、技术规格：

1.1、 电源电压：Ac220V±10%

1.2 、电机动力：下肢电机最大动力15.8Nm，允许误差±20%；

1.3 、训练阻力：主动训练时，下肢阻力设定范围0-20Nm，步长1Nm，允许误差±1Nm；

1.4 、训练转数：被动训练时，下肢转数1-60rpm，步距1rpm，允许误差10%；

1.5 、定时时间：训练定时设置范围1min-120min，步进可调，允许误差5s；

2、功能要求：

★2.1、 彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者使用；

2.2 、具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能；

2.3 、具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

2.4、 具有显示高肌张力，智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；

★2.5 、具有语音提示功能（即时中文语言提示功能）；

2.6、具有按键控制的急停功能，当训练过程中发生异常时，患者可通过急停按键控制设备暂停；

2.7、异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。
2.8、具有训练过程中暂停功能；
2.9、具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能（选配）。
二、基本配置要求

1、主机1台； 

2、带小腿支架的腿部训练引导装置1对；

3、安全脚踏板1对；

4、电源线1根；

★5、护膝垫、护脚垫各一副。

三、商务条款

（一）、招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）；

3、投标耗材与医院现使用耗材同品同规产品，最终成交价格不得高于奉节县人民医院现采购价，同时随市场行情上下浮动；

4、按市卫计委要求，耗材一律执行药交所线上采购。
（三）、质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到整机2年。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）、付款方式：

1.合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。

2. 项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金。

3. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
4.耗材采取滚动付款方式，即每月期满后凭销售及使用记录清单结算上一个月费用。
（六）、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）、其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）.适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）.合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）.参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）.采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期成交均价。

（五）.补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）.报价要求：

1、本次采购各品目单价报价均不能超过招标文件最高限价和重庆市药交所挂网价，否则，视为无效报价。

2、报价表必须注明药交所平台产品查询码及挂网价。

（七）.组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往

二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）.报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）；

（二）.报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）；

（三）.报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2018年3月 29 日14:30之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）.评审结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。
　　（二）.成交供应商按《成交通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《成交通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）.竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20180329（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“腹水超滤.浓缩回输机”等设备耗材采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院竞争性谈判综合评标标准

附件12：奉节县人民医院竞争性谈判低价中标评标标准


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	供应商名称
	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	最终
谈判价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	                                                                    投标人签字：

	备注：1、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
      2、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年  月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	挂网价
	单位
	单价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书（格式）

奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（4%）
	4
	1、售后服务机构设置 2 分

所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 2 分。 

2、备品备件及易损件 2 分

根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 2分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（4%）
	4 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 4分。
	

	
	
	业绩

（2%）
	2 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地公立医院使用达10家以上得2分。
	以销售合同复印件为准。


附件12：               

低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于（正偏离）招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加2%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。
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