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重庆市奉节县人民医院

住院主病房大楼8F部分工作用房升级改造工程
竞争性谈判文件

重庆市奉节县人民医院

二〇一八年四月
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	住院主病房大楼8F部分工作用房升级改造工程

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市奉节县人民医院住院部主病房大楼
工程规模：一个护理单元 。

暂估金额：20万元

	3
	竞谈范围
	8F治疗柜（第1治疗室、第2治疗室、污洗处置室、开水配餐间、污物间、男、女更衣室、卫生间）及地胶、水电、墙体、顶棚升级改造（暂定范围）

	4
	材料要求
	必须符合国家有关规范和设计要求；具体见附表

	5
	竞谈人条件
	1.1竞谈的厂家：需具有独立的法人资格，具有医疗器械生产登记表或医疗器械生产许可证；具备有2013年至今类似项目的成功案例1例及以上的证明材料。
1.2在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、投标资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态； 
1.3竞谈方必须通过有效时限内的ISO9001质量管理体系认证证书及ISO14001环境管理体系认证证书，ISO13485医疗器械行业质量体系认证证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；必须具备独立法人资格，要求公司具有良好的商业信誉，无不良信誉记录。 

1.4 如竞谈人为授权代理商，授权方需满足上述条件；
1.5本项目不接受任何形式的联合体申请人。

	6
	谈判文件递交截止时间
	2018年4月19日15:00

	7
	报价方式
	根据甲方提供的暂定清单数量分别按两个部分报价：

1、 护理基础设备（治疗柜部分）：第1治疗室、第2治疗室、污洗处置室、开水配餐间、污物间（见附件3、4）；

2、 基础设施部分：地胶铺设、水电、墙体、顶棚改造（见附件5、6）；
3、 采用固定单价，按实际尺寸结算；

4、 报价包括：设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装（不含强弱电安装）、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。

	8
	最高限价
	根据本工程的实际情况，并结合市场行情，竞谈人总报价不得超过邀请人设的最高限价     万元（含   万元），否则竞谈报价为无效竞谈报价，其竞谈文件按作废处理。

	9
	合同价格
	中标价格

	10
	付款方式
	1 合同产品单价固定，合同总价以现场实际数量、尺寸进行结算。

2 预付款：合同签订后7个工作日内，支付合同金额的30%；

3 进度款：货到现场7个工作日内，支付至合同金额的70%；

4 验收结算款：安装验收完成且结算手续办理完成后，甲方付至结算价的97%；
5 质保金：结算金额的3%作为质保金，产品验收合格之次日起满一年后，甲方支付剩余的3%。  
质保期：三年

	11
	竞争性谈判
文件组成
	1、 法定代表人授权委托书

2、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④产品生产许可证、各种试验报告、鉴定报告的复印件。以上复印件需加盖公章（原件备查）。
3、公司类似工程业绩表及合同原件备查（业绩表中须列清工程名称、采购范围、联系人、座机联系方式）。
4、承诺书

5、报价书

6、是否响应技术参数（每条响应情况请明细列出）

	12
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	13
	递交文件地点
	重庆市奉节县人民医院中会议室

	14
	谈判时间

和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆市奉节县人民医院中会议室

	15
	评定方法
	综合评定

	16
	联系人及方式
	联系地址：重庆市奉节县人民医院招标办公室

联 系 人：陈占德  联系电话：18996510000       


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 护理基础设备报价书（格式）
4. 护理基础设备技术参数及配置标准

5. 基础建设报价书（格式）

6. 基础建设图纸

附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加 住院楼一病区8F治疗柜（治疗室、处置室等）及地胶、水电、墙体、顶棚升级改造工程 竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆市奉节县人民医院

我单位参加贵院住院楼一病区8F治疗柜（治疗室、处置室等）及地胶、水电、墙体、顶棚升级改造工程 的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、我司投标文件中所提供资料及信息均为真实有效。

2、我司保证按时签定合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
s

附件三
报价书
	序号
	科室
	产品及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	材质说明

	1
	第1治疗室
	无菌顶柜
7640*350*600
	米
	7.64
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	无菌上柜
7640*350*600
	米
	7.64
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	可调节中柜(led)
6240*350*600
	米
	6.24
	
	
	1.0mm电解钢板+LED灯带

	
	
	医用人造石台面
9550*600*40
	米
	9.55
	
	
	杜邦蒙特利

	
	
	配液下柜
9550*570*835
	米
	9.55
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	大输液管理柜
520*600*2000
	个
	1
	
	
	1.0mm电解钢板+ABS轨道
+5层抽屉

	
	
	互通垃圾投递口
400*240*350
	个
	2
	
	
	SUS304不锈钢

	2
	第2治疗室
	冰箱高柜
800*570*2000
	米
	0.8
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	监护仪高柜
1300*570*2000
	米
	1.3
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	医用人造石台面
800*600*40
	米
	0.8
	
	
	杜邦蒙特利

	
	
	操作下柜
800*570*835
	米
	0.8
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	双水龙头
	个
	1
	
	
	科勒

	
	
	定制不锈钢水槽
	个
	1
	
	
	SUS304不锈钢

	
	
	亚克力挡水
	个
	1
	
	
	亚克力

	3
	处置室
污洗间
	无菌吊柜
7640*350*600
	米
	3.3
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	医用人造石台面
4300*600*40
	米
	4.9
	
	
	杜邦蒙特利

	
	
	脚踏抽屉式垃圾柜
3300*570*835
	米
	4.9
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	互通抽屉式垃圾柜
1000*570*835
	米
	1
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	双水龙头
	个
	1
	
	
	科勒

	
	
	定制不锈钢水槽
	个
	1
	
	
	SUS304不锈钢

	
	
	亚克力挡水
	个
	1
	
	
	亚克力

	
	
	拖把池
1800*600*600/1200
	米
	1.8
	
	
	SUS304不锈钢

	
	
	拖把池龙头
	个
	3
	
	
	科勒

	4
	配餐间
	医用人造石台面
3600*600*40
	米
	3.6
	
	
	杜邦蒙特利

	
	
	操作下柜
3600*570*835
	米
	3.6
	
	
	1.0mm电解钢板

	
	
	双水龙头
	个
	2
	
	
	科勒

	
	
	定制不锈钢水槽
	个
	2
	
	
	SUS304不锈钢

	
	
	亚克力挡水
	个
	2
	
	
	亚克力

	5
	污物间
	无菌吊柜
1600*350*600
	米
	1.6
	
	
	1.0mm电解钢板

	6
	更衣室
	更衣柜
900*6001800
	个
	10
	
	
	1.0mm电解钢板


合计：                              元（大写）：                                      

备注：报价包括设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装（不含强弱电安装）、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。

附件四
产品技术参数及配置标准
奉节人民医院护理基础设备（治疗柜等）

产品技术参数及配置标准
1、 第1治疗室

①治疗柜柜体：采用厚度1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢品牌）SECC级电解钢板，柜体边框厚度≤2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强，承重＞50KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，配液下柜离地（设T脚线）高度100mm，前挡缩进23mm，操作时无抵触感，柜体内置可调节高度的层板，层析承重力≥30kg，柜门与抽屉面板均预留标签插放位置；中柜根据现场强弱电出线位置，预留插座开关安装(暗装)位置；中柜顶部有LED灯带，灯带开关安装于中柜外侧，灯带配独立开关。

②台面：台面采用（杜邦、三星、LG品牌）医用高密度人造大理石，材料厚度1.2cm，巴氏硬度≥60 Mpa ，亚克力成分占比≥10% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求，台面边缘（转角）采用磨圆处理、台面表面采用无缝拼接工艺。
③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④锁具：采用（望通、正鼎、固特品牌）转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。
⑤钢板表面处理：采用（鑫宇、杜邦、阿克苏·诺贝尔品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
⑥科室配置：无菌耗材存放柜、冰箱柜、高危毒麻药品柜（双锁）、大输液管理柜（内置多层ABS篮筐，可自由调节至平放、斜放）、口服药柜（内置口服药盒，药盒内置可拆卸隔板）、互通垃圾柜投递口等。

2、 第2治疗室

①治疗柜柜体：采用厚度1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢品牌）SECC级电解钢板，柜体边框厚度≤2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强，承重＞50KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，配液下柜离地（设T脚线）高度100mm，前挡缩进23mm，操作时无抵触感，柜体内置可调节高度的层板，层析承重力≥30kg，柜门与抽屉面板均预留标签插放位置。

②台面：台面采用（杜邦、三星、LG品牌）医用高密度人造大理石，材料厚度1.2cm，巴氏硬度≥60 Mpa ，亚克力成分占比≥10% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求，台面边缘（转角）采用磨圆处理、台面表面采用无缝拼接工艺。
③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④锁具：采用（望通、正鼎、固特品牌）转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。
⑤钢板表面处理：采用（鑫宇、杜邦、阿克苏·诺贝尔品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
⑥龙头水槽：龙头采用（科勒、TOTO、艾肯品牌）抛光镀铬高抛冷热水龙头；水槽采用SUS304不锈钢厚度1.0mm，进行无缝焊接，水槽尺寸450*380*380mm；出水采用防臭装置。
⑦科室配置：无菌耗材存放柜、仪器存放柜、储物柜、水槽柜等。

3、 污洗处置室

①脚踏垃圾柜柜体：采用厚度≥1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢品牌）SECC级电解钢板，采用电阻焊焊接工艺，光滑平整无毛刺，柜体边框厚度≤2.5cm，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径≥5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，下柜离地（设T不锈钢脚线）高度150mm，前挡缩进23mm，操作时无抵触感，柜门与抽屉预留铭牌位置；垃圾盖采用ABS材质，垃圾柜内置ABS污物桶和抽拉滑轨；垃圾柜脚踩后垃圾盖自动弹开，松脚后自动缓缓回落；垃圾柜投递口处设有锥型漏斗，防止垃圾溢出，漏斗开口尺寸≥250*250mm。

②台面：采用（杜邦、三星、LG品牌）医用高密度人造大理石，材料厚度≥1.2cm，巴氏硬度≥60 Mpa ，亚克力成分占比≥20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求，台面边缘（转角）采用磨圆处理、台面表面采用无缝拼接工艺。。
③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④垃圾柜表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

⑤龙头水槽：龙对采用（科勒、TOTO、艾肯品牌）抛光镀铬高抛冷热水龙头；水槽采用SUS304不锈钢厚度1.0mm，水槽尺寸450*380*380mm；出水采用防臭装置。
⑥不锈钢拖把池（带挂钩）：整体采用SUS304不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，水槽和柜体采用氩弧焊焊接工艺，进行无缝拼接，表面进行拉丝处理，拖把池上方设拖把钢管挂钩，钢管挂钩与拖把池为无缝拼接；挂钩离地高度约180cm,采用（科勒、TOTO、艾肯品牌）抛光镀铬单水直龙头。
4、 配餐间

①柜体：采用厚度≥1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢品牌）SECC级电解钢板，柜体边框厚度≤2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强，承重＞50KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径≥5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，配液下柜离地（设T脚线）高度100mm，前挡缩进23mm，操作时无抵触感，柜体内置可调节高度的层板，层析承重力≥30kg，柜门与抽屉面板均预留标签插放位置；

②台面：台面采用（杜邦、三星、LG品牌）医用高密度人造大理石，材料厚度≥1.2cm，巴氏硬度≥60 Mpa ，亚克力成分占比≥20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求，台面边缘（转角）采用磨圆处理、台面表面采用无缝拼接工艺。
③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④锁具：采用（望通、正鼎、固特品牌）转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。
⑤钢板表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

⑥龙头水槽：采用（科勒、TOTO、艾肯品牌）抛光镀铬高抛冷热水龙头；水槽采用SUS304不锈钢厚度1.0mm，水槽尺寸450*380*380mm；出水采用防臭装置。

5、 污物间

①吊柜柜体：采用厚度1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢品牌）SECC级电解钢板，柜体边框厚度≤2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强，承重＞50KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径≥5mm ，柜门具有自动吸附静音功能。

②表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

6、 更衣室

①吊柜柜体：采用厚度1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢品牌）SECC级电解钢板，柜体边框厚度≤2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强，承重＞50KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径≥5mm ，柜门具有自动吸附静音功能。

②表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
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