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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对 “光子治疗仪等设备耗材采购”项目实施院内招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目各标包所需服务采购采取竞争性谈判方式，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20180613J
2.项目内容：光子治疗仪等设备耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性谈判采购
4.资格条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：递交应答文件时间：2018年 6 月 13 日 12:00 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2018年 6 月 13 日14:30时，谈判地点：奉节县人民医院行政小会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：熊老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18623239001
传    真： 023-56805001

2018年 5 月 29 日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

采购项目：

第一包：FJRYSC20180613 J-1（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	红激光光子治疗仪
	2
	台
	6万元∕台
	

	2
	蓝激光光子治疗仪
	1
	台
	6万元∕台
	


第二包：FJRYSC20180613 J-2（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	胰岛素皮下泵
	5
	台
	3.6万元∕台
	


第三包：FJRYSC20180613 J-3（综合评标）

	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	生物安全柜
	1
	台
	5万元
	

	2
	高压消毒灭菌器
	1
	台
	3万元
	


第四包：FJRYSC20180613 J-4（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	最高限价
	备注

	1
	动态心电图机
	1
	套
	16万元∕套
	1、 配置要求：主机1台，分机5个。
2、 报价要求：主机分机均需列明单价。


第五包：FJRYSC20180613 J-5（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	止血海棉
	签年供货协议
	片
	
	应用于鼻内镜术后病人治疗


第六包：FJRYSC20180613 J-6（低价中标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	细菌鉴定及药敏分析专用试剂和耗材
	签年供货协议
	各类
	各型
	指定品牌“梅里埃”


第七包：FJRYSC20180613 J-7（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	一次性使用体表引流管
	签年供货协议

	支
	多通道螺旋型
	应用于胸腹腔术后病人治疗

	2
	一次性使用体表引流管
	
	支
	T型螺旋型
	

	3
	一次性使用体表引流管
	
	支
	可冲洗双套管型
	

	4
	一次性无菌腹腔引流导管及附件
	
	套
	各型
	应用于腔镜手术


第八包：FJRYSC20180613 J-8（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	可解脱弹簧圈
	签年供货协议
	各类
	各型
	神经系统介入材料

	2
	颅内支架系统
	
	
	
	

	3
	PTA球囊导管
	
	
	
	

	4
	支架系统
	
	
	
	

	5
	微导管
	
	
	
	

	6
	神经导丝
	
	
	
	

	7
	导丝
	
	
	
	

	8
	取栓系统
	
	
	
	

	9
	球囊导引导管
	
	
	
	

	10
	远端通路导管
	
	
	
	


第九包：FJRYSC20180613 J-9（综合评标）
	序号
	采购品名
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	套扎器（内窥镜用结扎器）
	签年供货协议
	
	多环连发式
	胃镜下治疗用耗材

	2
	注射针
	
	
	0.4mm/0.6mm
	

	3
	食管覆膜支架
	
	
	各型
	

	4
	球囊扩张器
	
	
	各型
	

	5
	和谐夹（钛夹）
	
	
	各型
	


二、主要技术参数

第一包：光子治疗仪
（1） 红激光光子治疗仪

技术参数
1、产品注册登记表的适应症，适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。
★2、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。

3、中心波长：640nm±10nm
★4、光功率密度≥2000mW/c㎡
5、有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积）≥150c㎡
6、输出光功率≥8W
7、升降装置：金属柔性臂手动升降。
★8、光源能量均匀分布方式：聚焦透镜。
★9、照射治疗模式：持续照射治疗。
10、皮肤表面测温方式：红外非接触测温。
11、定时时间：可从0min～99min连续可调。
12、操作面板：数码显示、高档薄膜按键。
13、输入功率：200VA
14、产品质量具备ISO13485认证或CE认证。
配置要求

1、灯头组件1套

2、主机组件1套

3、电源线1根

4、遮光罩1个

5、光源连接电缆1根

6、光源连接臂1组

7、眼镜2副

8、 眼罩5副
9、 熔断器2个

（2） 蓝激光光子治疗仪

技术参数
★1、光源模块：集成式半导体固态光源(LED)，照射角度360°全方位可调。
2、中心波长：蓝光：460nm±10nm
★3、光功率密度（芯片表面测量）：蓝光≥1500mW/cm2（提供检测报告）。
★4、光功率：蓝光≥15W（提供检测报告）。
5、光源治疗面积：蓝光≥180cm2
6、工作模式：连续和脉冲两种治疗模式任意可选，蓝光治疗光功率多级可调。
7、移动式台车设计：移动式台车设计，脚轮具备制动装置。
★8、升降装置行程：气压臂悬停升降，升降装置行程≧400mm。
9、定时时间：定时时间从1min～99min连续可调，设置误差小于2.5%。
10、操作面板：触摸屏。
11、产品质量具备ISO13485认证或CE认证。
配置要求
1、灯头组件1套

2、主机组件1套

3、电源线1根

4、熔断器2个

5、光源连接电缆1根

6、光源连接臂1组

7、 眼镜2副

8、 眼罩5副
9、 遮光罩1个
第二包：胰岛素皮下泵
1、基础率步长：最小0.05u/h。
2、基础率分段：48段,可半小时设置分段。
★3、电池：1节AAA碱性电池。
★4、马达：安全的直流及交流双马达。
5、有助针器，可以确保安全无痛进针。
6、多种耗材供选择，皮下软针，有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。
★7、显示：中、英文两种语言菜单式操作，中文在线提示。
8、储药器容量：3ml

9、基础率范围：0.05-35u/h

10、临时基础率：0.5－24h

11、大剂量范围：0.1－25U

12、大剂量增量：0.1U

13、大剂量历史：可达24个

★14、马达输注误差精度≤±2%

15、具键盘锁定功能,可防误操作。
16、具自检功能。
17、胰岛素浓度：U-100,速效或常规。
18、报警模式：声音和震动。
19、报警记录：可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期 。
20、充盈记录：可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期。
21、餐前大剂量回顾：可回顾至少24次的餐前大剂量，以及输注的时间和日期。
22、安全设置：50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查，有手动自检功能。
第三包：生物安全柜及高压消毒灭菌器

（一）生物安全柜

1、气流模式：70%循环，30%外排。
★2、工作区尺寸：长度1250-1350mm，深度≥620mm, 高度≥580mm，整机外形宽度≤1450mm。
★3、下降风速：≥0.35m/s ，流入风速：≥0.55m/s 。
4、噪音： ≤65dB
5、柜体和支架分体式结构，便于安装，柜体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂，工作台对面材质为304不锈钢，厚度不小于2mm。
6、符合人体工程学原理的10°倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳。

★7、前窗采用配重结构，移动灵活、定位准确，能防断电等突发情况造成泄漏隐患。

8、标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。
9、玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。
★10、原装进口风机，容量大，有效延长高效过滤器使用寿命。（需由供货厂家提供证明材料）。

11、高效过滤器对0.3µm的颗粒过滤效率大于99.99%
12、柜内配备安全防溅插座和排水阀。
★13、控制系统采用液晶屏幕显示，柜体内配置风速传感器，非压差传感器，下降风速和流入风速均实时数字式显示。

14、消毒定时功能及消毒完成自动待机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。

15、随着高效过滤器的堵塞，风机能自动调节输出，使风速维持在标称值。

16、具备完备的报警及联锁系统，增强安全性。 前窗超高报警、风速波动报警、紫外与前窗风机荧光灯互锁、风机与前窗联锁、前窗未关闭不能关机等。
17、产品获得由国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证书。

★18、制造商需同时具有ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证和ISO9001：2008质量管理体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证。
（二）高压消毒灭菌器
★1、容积：
脉动真空灭菌器，脉动次数可调，灭菌容积≥24L。

2、使用寿命：≥8年或者不少于16000次循环。

3、腔壁加热：需采用覆膜式加热膜。

4、开关门方式：采用电机驱动式自动门，一键式自动侧开门。

★5、安全联锁：压力安全联锁，必须通过省级技术监督部门鉴定；需提供省级监测报告。

6、蒸汽产生方式：内置螺旋式蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源。

7、储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L。

8、压力传感器：进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单。
9、散热装置：内置1个体积大于0.001立方米的散热器。

10、控制方式：须采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；

11、水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏能够进行提示。
12、流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程能够进行自动控制；具有冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节。

13、记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等。

14、自校准功能：拥有一套后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节。

★15、资质证件：具有压力容器设计许可证及压力容器制造许可证，且两证必须为同一生产厂家，不接受代工或协议加工产品。提供原厂设计及制造许可证复印件加盖生产单位鲜章。

16、售后服务：万州地区具有售后服务机构。

17、灭菌腔体：不小于Φ250×450

★18、安装平台车：随机附带承载台车，用于安装灭菌设备，带万向轮，随时可以方便移动。

第四包：动态心电图机

硬件方面: (以产品注册证为准)
1、导联体系：采用标准10芯12导联，并支持Frank正交导联。
2、记录与回放方式：数字式无压缩。
★3、采样点频率：普通心电采集≥4096点/每秒/每通道。
4、记录盒采用12+1记录通道；具有独立起搏记录通道，采样点≥10240点/每秒/每通道。
★5、记录盒数据存储方式采用非存储卡方式的内置式芯片存储方式，稳定性更高，存储容量≥1024MB。
6、记录盒须有特殊事件按钮。
7、记录时间：24～168小时，支持多天记录。
8、软件可同时支持使用3导和12导记录盒，12导记录盒工作状态可根据3导和12导导联线自动识别。
★9、回放接口：USB 2.0或3.0高速接口，非读卡器回放方式。
10、记录盒工作电源：只用一节7号碱性电池，节约成本。
11、标准灵敏度：标准灵敏度为10mm/mV，相对误差应小于±5%。
12、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%。
13、共模抑制比：50Hz正弦信号的共模抑制比大于90dB。
14、掉电保护：在记录开始30分钟后取掉电池，回放应可看到已经记录的数据。
15、记录器须轻便，尺寸小巧，重量小于100克（不含电池）。
16、记录器支持晚电位数据采集。
17、记录器支持向量心电数据采集。
18、记录器支持实时心电图浏览：通过主机和掌上电脑可实时查看心电图质量。
软件方面:
1、 12导Holter软件可同时兼容使用3导记录盒，降低设备购置和使用成本。
2、 患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免回放时患者数据混淆。
3、Holter软件支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头，满足个性化要求。
4、心律失常模板反混淆分析：可对模板进行12导联的静态叠加，并可让医生能够在叠加图上手工选取、检出异常形态波形，准确快速地区分开正常和异常波形。
5、 具有房颤、房扑分析功能：可快速识别及编辑房颤房扑，具有P波色谱图、散点图、趋势图、心电波形四位一体同屏同步房颤分析技术。
6、具有ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。
7、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等，具有起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况。
8、具有QT分析功能。

★9、具有心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析功能。
★10、整体散点图反向混沌技术与时间分段散点图技术，可通过散点图查看每一散点的心电波形并实时编辑，可选择任意时间段间隔生成散点图，并可对散点图排序，查看散点成像规律。
11、具有频谱分析功能：频谱分析中集成有12导联智能冠心病定位诊断分析功能，快速进行冠心病定位诊断。
12、具有晚电位分析功能。
13、具有向量心电图分析功能。
14、具有T波变异度分析功能：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。
★15、具有带呼吸波分析功能的第二代睡眠呼吸暂停（Sleep Apnea）分析功能，可选配增加能记录患者呼吸波的新一代记录盒。
16、具有心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。
17、支持动态心电多天数据合并分析功能，真正发挥出多天Holter诊断优势。
★18、可以载入动态血压数据，生成动态心电与动态血压对照报告，同时观察动态血压趋势图及心电图，提高临床诊断准确性。
19、支持动态心电网络分析系统，可对超大型医院建立分析中心。
20、支持美国HL7网络接口，支持DICOM影像接口，支持德国GDT接口，支持微软SQL网络接口，兼容未来网络协议。
21、支持多医生自定义结论，语音阅读结论。
22、电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。
23、数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘或移动硬盘输入输出功能。
配置要求：
系统软件配置要求：

1、心电信息管理系统服务器端软件
1套

2、心电图文报告临床科室图像浏览软件
1套

3、心电图区域WEB远程诊断平台1
 套


4、心电信息管理系统DICOM SERVER软件1套


5、心电数据异常值自动提醒与危急值管理模块1套


6、心电图预约登记工作站1套


7、电子叫号系统软件1套


8、“三合一”会诊报告系统：静息心电图、动态心电图、动态血压分析软件1套


9、科室管理软件
1套


10、十二导动态心电记录盒1套

系统硬件配置要求

1、服务器1台：CPU:八核以上，二级缓存：≥12MB，内存：≥32GB，硬盘：≥2TB SATA X 8，光驱：DVD，网卡：双千兆网卡、支持RAID 0、1、1+0、5、6，256M缓存，电源和风扇；机架式（2U）
（说明：除数据存储外，还需进行动态心电预分析）
2、商务台式计算机1台：Intel酷睿双核以上/ 缓存≥2MB / 内存:≥4G / 硬盘:≥500GB(7200rpm)*1 / 光驱类型：DVD刻录 / 显示：≥22英寸液晶显示器。


3、MAECG-200动态心电记录器：每个含（十二导心电导联线、无线传输背夹、内存卡、数据线、专用背包、电池）各1。

第五包：止血海棉
产品功能要求：
专科病人需要，用于鼻内镜术后，能快速止血，减少水肿、防止粘连，降低病人痛苦，促进创面愈合，提高手术疗效。
1、具膨胀弹性，膨胀后绵体维持原有形状，厚度均匀一致，压迫止血效果好；
2、置入前可捏成薄片，以便在置入术腔的过程中能始终保持术腔内良好视野，确保堵塞至理想部位；

3、可吸收降解、无需抽取、避免病人痛苦、出血及产生新创面；

4、对粘膜无刺激、能抑制肉芽及瘢痕生成，创造湿润环境，加速创面愈合。

第六包：细菌鉴定及药敏分析专用试剂和耗材
产品功能要求：品牌品种不限，但必须满足法国梅里埃“微生物细菌鉴定及药敏分析系统”和“血培养仪”所有检测项目需要。
第七包：普外腔镜手术耗材

产品功能要求：产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，残留量应不大于10μg/g。
1、一次性使用体表引流管：供体表创伤或切口引流用。能保证褶皱时仍然引流畅通，引流效率高；内外径比值大，X光下可见，方便临床观察；可双侧或环形引流；在保证引流通畅的同时可防止组织进入；
2、一次性无菌腹腔引流导管及附件：适用于临床上需要将腹腔内的积液、积气引出体外的患者。

第八包：神经系统介入耗材

1、产品功能要求：品牌品种规格不限，但必须满足我院“神经系统类”介入手术开展需要。
2、技术服务要求：为保障手术安全，中标公司需提供技术跟台服务。

第九包：胃镜下治疗用耗材
产品功能要求：
1、 套扎器：主要用于食管静脉曲张治疗，具备多环连发功能，至少可释放6个套圈以上；
2、 注射针：适用于粘膜下注射；
3、 食管覆膜支架：用于食管癌治疗，能根据食管病变长度及狭窄程度提供各种规格产品；
4、 球囊扩张器：适用于术后狭窄扩张，能根据狭窄程度提供各种规格产品；

5、 和谐夹（钛夹）：能满足各类型病人消化道手术止血需要。

三、商务条款

（一）、招标要求：实施时间、实施地点及验收方式

1、实施时间

中标人应在采购合同签定后30个日历日内交货并完成安装调试。

2、实施地点

采购人指定地点。

3、验收方式

3.1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.3.1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.3.4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（二）、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
1、投标商应提供以上各标包投标产品其它技术性能指标和说明，如需配套使用其他消耗品，必须提供相关产品清单及价格。

2、为确保产品的合法性，医用耗材必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件3）；

3、投标耗材与医院现使用耗材同品同规产品，最终成交价格不得高于奉节县人民医院现采购价，同时随市场行情上下浮动；
4、为确保成交产品功能及质量能满足临床业务开展要求，本次招标项目第五、七、九包投标人必须提供投标产品实物样品；
5、按市卫计委要求，耗材一律执行药交所线上采购。
（三）、质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

1.1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到整机2年。

1.2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务内容

2.1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应自报修之日起开始计算120小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务（注：软件需提供终身免费升级）。

2.2、质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

3.1、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

3.2、设备停产后零备件、耗材供应时间≥8年。
（四）、谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1、响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2、提交响应文件的份数、签署和要求：

1.2.1、响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

1.2.2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

1.2.3、响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（五）、付款方式：

1.合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。

2. 项目安装调试并竣工验收合格满10天后，中标人提出书面申请，采购人在收到书面申请后15个工作日内无息退回履约保证金。

3. 设备采取验收合格正常使用满三个月付款50﹪，半年期满付款40﹪，10﹪作为质量保证金，质保期满无质量问题无息付清。付款时，成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。
4.耗材采取滚动付款方式，即每月期满后凭销售及使用记录清单结算上一个月费用。
（六）、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）、其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

（一）适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

（二）合格报价供应商：


1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

2、必须是资质审查合格的投标人；

3、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

4、投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；

5、报价供应商代表身份证明。

（三）参与费用：为防止扰乱招投标秩序的情况发生，投标人报名签到时需在采购人财务部门缴纳200元/份招标文件采购费用，无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

（四）采购最高限价：本项目各标包除招标文件注明的外，耗材类所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期成交均价（即交易参考价）。
（五）补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

（六）报价要求：

1、本次采购各品目单价报价均不能超过招标文件最高限价和重庆市药交所交易参考价，否则，视为无效报价。
2、报价表必须注明药交所平台产品查询码及挂网价。

（七）组织谈判、成交原则及授予合同：

1、评议及谈判

1.1、竞争性谈判以首轮报价由低到高的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

1.2、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

1.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（3分钟）内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

1.4、医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

2、成交原则及授予合同

2.1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

2.2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

2.3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

2.4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

（一）报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）；

（二）报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）；

（三）报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2018年 6月13 日12:00之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

5.1、文字与图形不符，以文字为准；

5.2、大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（一）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（二）超出采购最高限价的报价；

（三）响应文件未按竞争性谈判采购文件规定密封标记； 

（四）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（五）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（六）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（七）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

（一）评审结束公示期满后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。
　　（二）成交供应商按《中标通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《中标通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　（三）竞争性谈判采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20180613（分包号）J

项目名称：奉节县人民医院“光子治疗仪”等设备耗材采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）、经济部分

1、竞争性报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）、技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）、服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）、资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院设备采购竞争性谈判投标报价表

附件3：奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

附件4：技术响应偏离表

附件5：服务响应偏离表

附件6：质量保证书
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权委托书

附件9：报价供应商诚信承诺书
附件10：商务条款格式
附件11：奉节县人民医院设备采购综合评标标准

附件12：奉节县人民医院设备采购低价中标评标标准

附件13：奉节县人民医院医用耗材采购综合评标标准


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。（注：耗材报价，表述为见报价明细表）

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　日期：   年  月  日
附件2：

	奉节县人民医院
设备采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	供应商名称
	投标产品
	品牌
	规格型号
	单位
	投标报价
	二次报价
	成产价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	                                                                    投标人签字：

	备注：1、根据二次报价综合评分最高公司进入商务谈判环节；
      2、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年  月   日


附件3：

奉节县人民医院耗材采购竞争性谈判投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	单位
	挂网价
	报价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

附件4：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：
服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件6：                

质量保证书（格式）

奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件7：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件8：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件9：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件10：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件11：

设备采购综合评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	A起评分：

有效投标人的起评分为30分。
	注：招标文件所设置的*条款必须有三个及以上品牌的产品满足招标要求。

	
	
	
	B加分条款：

1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加2分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。

3、以上两款总加分不超过10分。
	

	
	
	
	C扣分条款：

1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（10%）
	10  
	质保期在满足招标文件要求的前提下得7分，每增加壹年加1分，最多可加3分。
	

	
	
	售后服务

能力

（4%）
	4
	1、售后服务机构设置 2 分

所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得 2 分。 

2、备品备件及易损件 2 分

根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分 2分。
	提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

	
	
	培训

（4%）
	4 
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分 4分。
	

	
	
	业绩

（2%）
	2 
	起评分1分，所投产品的市场占有率重庆本地公立医院使用达10家以上得2分。
	以销售合同复印件为准。


附件12：               

设备采购低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于（正偏离）招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加2%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。


附件13：
医用耗材采购综合评标标准
	评审内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审情况

	资格评审
	营业执照和
资质证书
	1、提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。
2、应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	
	公司实力
（5分）
	注册资金100万元以上得3分；注册资金1000万元以上作为责任赔偿能力强可获加分，最多可加2分。
	

	
	廉洁诚信承诺（5分）
	应答人满足廉洁诚信承诺书要求得5分；存在廉洁诚信承诺书规定的禁止情形的应答将被否决，不再进入下步评审。
	

	响应性
评审
	实质性响应（40分）
	1、产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得10分，不符合不得分；

2、规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质满足临床业务技术开展相关要求得20分，不满足每项扣2分，扣完为止；
3、产品质量获国际认证可加5分；

4、产品技术获国际专利可加5分。
	

	
	售后服务能力（20分）
	1、能全天候满足临床使用需求，保障供货并能根据医院实际需要免费邀请并接送上级指导医院专家到医院进行技术指导得5分；

2、供货产品种类满足使用科室专业所有要求得5分；
3、能配合医院完成人道主义救助工作，（1）对无力支付医疗费用的患者给予减免部分相关材料费用的可加2分；（2）对建卡贫困户无力支付的本项目内的材料费用，供方能免费提供的可加5分；

4、 退换货保障：保障库存产品效期，无条件更换临界产品5分。
	

	
	
	2、 
	

	
	商务报价
（30分）
	1、报价唯一，不得提供选择性报价；
2、报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网均价；
3、在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分；
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重。

4、中标产品通过药交所线上采购可加1分。
	

	总分
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