急救床&转运床详细功能参数要求
1、 功能要求
1、 自带液压系统
2、 自带电池
3、 床下能够放置10升容积的氧气瓶
2、 规格要求
1、 车体全长：2000mm-2200mm
2、 宽度：800-850mm
3、 床面最高：910mm
4、 床面最低：600mm
5、 安全工作载荷：220kg
