
竞争性谈判文件

项   目   号：FJRMYYZB20190617
项目名称：感染科医用电梯钢结构井道

采   购   人：奉节县人民医院

二〇一九年六月

第一篇  竞争性谈判邀请书
根据奉节县人民医院业务发展情况及临床科室申请，为有效控制成本支出，拟对     “感染科医院电梯钢结构井道”项目实施院内采购，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意对该项目所需货物采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的钢结构公司前来参加谈判。
一、竞争性谈判内容
	分包号
	分包名称
	最高限价
（万元）
	备注

	1
	医用电梯钢结构井道
	18.8
	


二、资金来源

单位自筹资金。
三、谈判资格

谈判钢结构公司是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称钢结构公司。合格的钢结构公司应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动一年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人须为在中华人民共和国境内工商登记并且有建委发的钢结构专业承包资质三级以上含三级，有安全生产许可证。

2、投标人为钢结构施工企业的，须提供以下资格证明资料：

（1）必须提供钢结构资质三级含三级以上证书；

（2）钢结构施工企业的《安全生产许可证》；

（3） 钢结构施工企业注册资金在500万元及以上,且营业执照注册年限在一年以上，钢结构公司必须要有加装电梯钢结构的施工业绩。

（以上证明材料的复印件须加盖投标人公章，原件备查）

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的钢结构公司，请在奉节县人民医院官网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论钢结构公司下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）报名及谈判文件发售

1.报名时间：2019年6月17日-2019年 6月 26日（工作时间）

2.谈判文件售价：人民币200元/分包，报名时缴款。（售后不退）

（三）谈判地点：奉节县人民医院会议室

( 四）谈判文件发售：官网上下载
（五）提交响应文件截止时间：2019年 6月26日北京时间12:00

（六）谈判开始时间：2019年  6月 26日北京时间14:35

五、其它有关规定，
1、必须是钢结构公司本单位投标，挂靠资质来投标的视为无效。
（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在奉节县人民医院官网（http://www.fjrmyy.com/）上发布，请各注意钢结构公司下载，无论钢结构公司下载，均视同钢结构公司已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）谈判费用：无论谈判结果如何，供钢结构公司参与本项目谈判的所有费用均应由钢结构公司自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

六、联系方式

采购人：奉节县人民医院

联系人：易老师

电  话：18996569882

地  址：奉节县鱼复社区康宁街2号 

第二篇  钢结构施工企业须知
一、谈判费用

参与谈判的钢结构公司应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、钢结构公司须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、响应文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与钢结构公司谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

钢结构公司应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和钢结构公司所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成应按照第五篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由钢结构公司自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。
3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起60天。

（二）修正错误

若钢结构公司所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正的报价，钢结构公司同意并签字确认后，修正后的报价对钢结构公司具有约束作用。如果钢结构公司不接受修正后的价格，将失去成为成交钢结构公司的资格。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第五篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若钢结构公司对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖钢结构公司公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖钢结构公章或由法定代表人授权代表签字。

2.不接受响应文件通过邮寄递交。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）钢结构公司参与人员

各钢结构公司当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效谈判

钢结构公司发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.钢结构公司不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2. 钢结构公司未按谈判文件规定购买谈判文件的；

3. 钢结构公司的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

4钢结构公司.所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5钢结构公司.的最后报价超过采购预算或最高限价的；

6. 钢结构公司响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同钢结构公司，参加同一合同项（分包）下采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的钢结构公司再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.同一合同项（分包）下的货物，钢结构公司参与谈判的，再委托挂靠参与谈判的.

10.钢结构公司以联合体形式参与谈判的。

四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。钢结构公司须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各钢结构告诉的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各钢结构公司只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下： 

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供

应

商

基

本

资

格

条

件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注 eq \o\ac(○,1)）； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，可提供银行出具的资信证明复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	钢结构公司提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）复印件（注 eq \o\ac(○,1)）

2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注 eq \o\ac(○,1)）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

	
	
	（5）参加政府采购活动前一年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,2)）
	1.钢结构公司提供书面声明（见格式文件）；

2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询钢结构公司信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的钢结构公司将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“三、钢结构公司资格要求（二）特定资格条件”的要求提交


 eq \o\ac(○,1)钢结构公司按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
 eq \o\ac(○,2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前一年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指钢结构公司因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。

	3
	竞争性谈判文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容进行响应。

	
	
	谈判有效期
	满足谈判文件规定。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求钢结构公司对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。钢结构公司的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求澄清、钢结构公司说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。钢结构公司的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。钢结构公司为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的钢结构公司。钢结构公司应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）钢结构公司在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定的3分钟时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的钢结构公司，视为放弃最后报价，以钢结构公司响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的钢结构公司所提交的最后报价，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若钢结构公司的最后报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交钢结构公司的最后报价

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对钢结构公司的资格证明等进行审查，以确定钢结构公司是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对钢结构公司的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定钢结构公司是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的钢结构公司，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.成交钢结构公司的确定：

3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交钢结构公司的资格。

3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交钢结构公司的资格。

3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交钢结构公司。采购人逾期未确定成交钢结构公司且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的钢结构公司为成交钢结构公司。
4.6成交钢结构公司的变更

4.6.1成交钢结构公司拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交钢结构公司，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交钢结构公司不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.6.2成交钢结构公司无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规钢结构公司进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的钢结构公司或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、成交通知

（一）成交钢结构公司确定后，业主将在奉节县人民医院官网（http://www.fjrmyy.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有钢结构公司对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、签订合同

采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交钢结构公司响应文件的约定，与成交钢结构公司签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和钢结构公司的响应文件作实质性修改。

第三篇  谈判项目技术需求
一、项目一览表

一、项目数量
	分包号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一
	电梯钢结构井道
	1
	台
	材料参考；立柱方管200/200/6.横梁200/100/5，外墙铝塑板闪银灰4厘25丝，


二、技术参数及要求

1、总体技术要求

1）、根据电梯的设计、制造及调试均应符合中华人民共和国国家标准GB/T7025-2008、GB/T10058-2009、GB10060-2011、GB7588-2003等相关现行标准的全部要求（同时要求满足消防电梯功能要求）。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准，根据电梯要求来设计和制作安装钢结构。

2、钢结构技术要求

1）设计依据：

1.1国家现行建筑结构设计规范、规程。

1.2钢结构设计、制作、安装验收应遵循下列规范、规程

1.2.1《建筑结构荷载规范》（GB  50009-2001）(2006年版)

1.2.2《钢结构设计规范》(GBJ  50017-2003)

1.2.3《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB  50018-2002）

1.2.4《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（CECS  102:2002）

1.2.5《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）(2008年版)

1.2.6《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）

1.2.7《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81-2002）

1.2.8《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ 82-91）

1.2.9《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB 8923）

3、本说明为本工程钢结构部分说明，基础及钢筋混凝土部分详见结施图中土建结构设计说明。

4、主要设计条件：

3.1按重要性分类，本工程安全等级为二级。

3.2本工程主体结构设计使用年限为25年。

3.3本工程建筑抗震设防类别为丁类，抗震设防烈度为4度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g，场地类别为(类。

3.4永安地区基本风压为0.4KN/m²，地面粗糙度为B类，刚架、檩条、墙梁、及围护结构体型系数按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（CECS  102:2002）取值。

3.5设计荷载标准值：

3.5.1屋面恒荷载（不含刚架自重）：0.20KN/ m²。
3.5.2屋面恒荷载：计算刚架时为0.30KN/ m²，计算屋面板及檩条时为0.50KN/ m²。
3.5.3屋面雪荷载：0KN/ m²，屋面施工荷载1.0KN/ m²。
	一      土石方

	1
	010101004001
	挖基坑土方
	[项目特征]

1. 土壤类别：综合考虑

2. 开挖方式：人工开挖

3. 挖土深度：2米内

4. 场内运距：自行考虑

[工作内容]

1. 排地表水

2. 土方开挖

3. 围护（挡土板）及拆除

4. 基底钎探

5. 场内运输

	2
	010103001001
	人工回填基坑
	[项目特征]

1. 密实度要求：满足设计和规范要求

2. 填方材料品种：满足设计和规范要求

3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求

4. 填方来源、运距：自行考虑

[工作内容]

1. 运输

2. 回填

3. 压实

	3
	010103002001
	余方弃置
	[工作内容]

1.余方点装料运输至弃置点

	二    基础工程

	1
	010201001001
	100厚C15垫层
	[项目特征]

1. 混凝种类：自拌砼

2. 混凝土强度等级：c15

[工作内容]

1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等

2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

	2
	010201004001
	C30筏板基础
	[项目特征]

1. 混凝土种类：商品砼

2. 混凝土强度等级：c30、钢筋14

[工作内容]

1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等

2. 混凝土运输：浇筑、振捣、养护

	3
	010504001001
	C30  直形墙
	[项目特征]

3. 混凝土种类：自拌

4. 混凝土强度等级：c30

[工作内容]

3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等

4. 混凝土运输：浇筑、振捣、养护

	4
	010515001001
	现浇构件钢筋
	[工作内容]

1. 钢筋制作、运输

2. 钢筋安装

3. 焊接（绑扎）

	三    金属结构工程

	1
	010603003001
	钢柱制作、安装（200*200*6*6）
	[项目特征]

1钢材品种、规格：钢柱（箱200*200*6*6、Q235B钢）.

 [工作内容]

1. 制作

2. 运输

3. 拼装

4. 安装

5. 刷油漆



	2
	010603003001
	钢梁制作、安装
	[项目特征]

1.梁类型：箱200*100*5*5、箱 100*150*4*4、箱 100*100*4*4

 [工作内容]

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

5.刷油漆

	3
	010606006001
	4mm花纹钢板制作、安装
	[项目特征]

1. 钢材品种、规格：4mm花纹钢板

 [工作内容]

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

5.油漆

	4
	010606013001
	零星钢构件
	[项目特征]

1. 构件名称：零星钢板、预埋铁件

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

5.油漆



	5
	010516001001
	高强螺栓
	[项目特征]

1. 螺栓种类：高强螺栓

2. 规格：m16，锚入长度不小于160mm

 [工作内容]

1. 螺栓、铁件制作、运输

2. 螺栓、铁件安装

	6
	011405001001
	金属面油漆
	[项目特征]

1. 构件名称：钢柱、钢梁、钢板

2. 油漆品种、刷漆遍数：两道调和漆底漆，两道防锈漆面漆

[工作内容]

1.基层清理

2.刷防护材料 、油漆



	7
	011503001001
	平台四周方管成品栏杆
	[项目特征]

1. 栏杆材料种类、规格：铁方管成品栏杆

2. 其他：满足设计及规范要求

[工作内容]

1. 运输

2. 安装

	8
	010802001001
	一楼入口不锈钢饰面门
	[项目特征]

1. 门代号及洞口尺寸：1.8m*3.6m

2. 门框、扇材质：201不锈钢大门

3. 其他：满足设计及规范要求

[工作内容]

1. 门安装

2. 五金安装

3. 铝塑板安装

	9
	011506003001
	铝塑板雨篷
	[项目特征] 

1. 铝塑板雨篷固定方式：详设计

2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计

3. 铝塑板材料品种、规格：4厘25丝

[工作内容]

1. 龙骨基层安装

2. 面层安装

3. 刷防护材料、油漆

	10
	011209001001
	铝塑板幕墙
	[项目特征] 

1. 铝塑板幕墙固定方式：详设计

2. 骨架材料种类、规格、中距：详设计

3. 铝塑板材料品种、规格：4厘25丝

 [工作内容]

4. 龙骨基层安装

5. 面层安装

6. 刷防护材料、油漆

	11
	011707B07001
	建筑垃圾清运
	[项目特征] 

1. 废料品种：综合

2. 运输距离：

[工作内容]

1. 运输

2. 弃渣


三、特别说明：

1、本项目属于“交钥匙”工程；

    2、中标人签订合同前，需提供针对本次项目加盖施工企业鲜章的售后服务承诺书原件，否则不予签订合同；

    3、本项目安装、验收均按照钢结构标准执行。

注：质保期为1年，人为因素和不可抗力因素不在质保范围；以上价格为钢结构总价，含所有材料费用及保险及安装费。

第四篇  谈判项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式
（一）交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货，并完成钢结构施工。

（二）交货地点

交货地点：奉节县人民医院，采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，钢结构公司应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.钢结构公司应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由钢结构公司负责调换、补齐或赔偿。

3.钢结构公司应提供完备的钢结构所有材料清单、合格证等，并派焊工人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1、钢结构施工中所需规格、数量、材料厚度以及商品品牌、钢结构公司等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2钢材合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.钢结构公司提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由钢结构公司承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要钢结构公司交付的产品（包括质量、材料的厚度等）进行确认的，制造钢结构公司予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供1年的免费质保期，质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由成交钢结构公司承担。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.钢结构公司的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按钢结构公司实际承诺执行。

4.在奉节地区有10台以上电梯钢结构的施工业绩。

三、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的材料费、辅材费、运输费、装卸费、安装制作费、培训费及各种应纳的税费。因成交钢结构公司自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

本项目由采购人付款：
钢结构安装制作、经采购人验收合格，收到钢结构公司发票3个工作日后采购人以转账方式支付合同款的95%，余款5%在质保期满后无质量问题无息付清。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交钢结构公司提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识。 

第五篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

（九）项目业绩 。
五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为60天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交钢结构公司，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
钢结构公司（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

奉节县人民医院

感染科医用电梯钢结构井道项目产品采购院内投标报价表

	招标编号：

	钢结构井道
	
	
	
	
	
	
	成交价
	备注

	
	
	
	

	                                投标人签字：

	备注：以二次报价为最终投标价。




   年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目号：                                  谈判项目编号：

项目名称：
	钢结构井道
	
	
	
	
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.应完整填写本表。

        2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

                                                    钢结构公司名称（公章）：
年     月    日

二、技术部分

技术响应偏离表

项目号：                                  谈判项目编号：

项目名称： 

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


钢结构公司：                                      法定代表人授权代表：

（钢结构公司公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该钢结构公司将失去成为成交钢结构公司的资格，仅保留其合格钢结构公司的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

三、服务部分

服务响应偏离表

项目号：                                  谈判项目编号：

项目名称： 

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


钢结构公司：                                       法定代表人授权代表：

（钢结构公司公章）                                     （签字或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该钢结构公司将失去成为成交钢结构公司的资格，仅保留其合格钢结构公司的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （钢结构公司名称）任    （职务名称）职务，是（钢结构公司名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （钢结构公司公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （钢结构公司法定代表人名称）是                    （钢结构公司名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 钢结构公司法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（钢结构公司公章）

年   月   日


（五）2017年度或2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明
项目名称：                                                
致：                   （采购人名称）：

                      （钢结构公司名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前一年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的钢结构公司资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。

（钢结构公司公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。。

（九）拟采购项目业绩 （自拟）

五、其他与项目有关的资料（自附）

（结束）
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