奉节县人民医院医用耗材采购招标公告

招标编号：FJRYSC20211125J
根据我院业务发展情况需要，特对部分临床科室所申请医用耗材进行采购，项目已按医院经济管理流程审批通过，采取比选的方式，欢迎资质合格的供应商前来参加谈判。

招标项目名称
    “聚氨酯泡沫敷料”等卫生材料采购，详见《采购邀请函》。
二、资金来源

自筹资金，资金已到位。

三、投标人资格要求
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标供应商须具有所投产品的生产或经营资质，提供相关证明材料复印件并加盖鲜章。（原件备查）
四、谈判有关说明

（一）招标文件的获取:2021年11月18日至2021年11月25日 。 

凡有意参加谈判的供应商自行在奉节县人民医院官网（http://www.fjrmyy.com/ index.aspx）上下载本项目《采购邀请函》等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交资质证明并通过医院主管科室的资格预审；

2.按时报名签到；

  3.按时递交了响应文件。

（四）谈判地点：奉节县人民医院行政会议室

（五）提交资质证明文件时间：2021年11月25日北京时间12:00前。

（六）谈判时间：2021年11月25日北京时间14:30。

五、投标有关规定
（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。
（二）本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在奉节县人民医院官网（http://www.fjrmyy.com/ index.aspx）上发布，请各投标人注意下载。投标人无论下载与否，采购方视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

（三）超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定购买招标文件的投标，恕不接受。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）开标时，法定代表人出席的，手持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件到监督席核验身份；委托代理人出席的，手持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证复印件到监督席核验身份。复印件需加盖公章，原件备查。身份核验不合格的供应商当场退回其投标文件。

六、联系方式

采  购  人：奉节县人民医院

项目联系人：黄老师
       联系电话：18908266119 

项目监督人：尹老师       监督电话：13594823866

2021年 11月18日

附件1
奉节县人民医院采购邀请函
致：各潜在供应商

根据奉节县人民医院业务发展情况及各临床科室申请，为有效控制成本支出及降低患者就医支出，拟对聚氨酯泡沫敷料等医用卫生材料实施采购，项目已按医院经济管理流程审批通过，资金已落实，同意对本项目内各产品所需配送服务采购按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令），以比选的方式，执行议价引进，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

招标内容：
（产品一）重症医学科：聚氨酯泡沫敷料，用于压疮病人护理。 

1、长、宽至少10cm。

2、胶层材质为软聚硅酮黏，换药时无痛、无创、无黏胶残留，对同一患者可重复粘贴，便于换药和观察创面。

3、组成：聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶涂层和隔离膜组成。

4、一次性无菌塑封包装。

5、能吸收渗液同时背层防水，粘贴时间大于一周。
（产品二）重症医学科：液体敷料，通过在皮肤表面形成保护层，起物理屏障作用，用于浅表性创面及周围皮肤的护理。

液体喷雾:含60%亚油酸，亚麻酸，生育酚，增味剂。
（产品三）重症医学科：藻酸盐敷料，适用于轻微擦伤、轻微裂伤、轻微烫伤、烧伤、手术伤口等局部止血护理。

1、组成：藻酸钙钠纤维制造，钙和藻酸钠以重量比80/20组成。

2、规格：长宽大于或者等于5cm。

3、一次性使用，灭菌要求：γ射线灭菌。
（产品四）中医科：血液治疗耗材，血袋和采血回输器，配合臭氧治疗仪使用。要求：

1、医疗器械三类注册证。

2、血袋由采血针 和采血管、输血插口、三通、夹子、转移管、采血袋、或含取得药品注册证的抗凝剂/保 养液等组成。

3、强度 ①悬挂:在 23± 5℃ 条件下,悬挂或固定装置应能承受输血插口轴向施加 20N拉力, 60min不断裂;②采血管和转移管:在 23± 5℃ 条件下能承受施加到管路上的 20N的拉力,持续 15s 无泄漏;③采血针:连接处应能承受沿管轴方向施加 20N的拉力,15s不松动;④塑料血袋:在20±5℃ 条件下,加压 50KPa,持续 10min不产生泄漏。

4、最大允许限量0.4ml氢氧化钠溶液,C(NaOH)=0.01mol/L;0.8ml盐酸溶液,C(HCL) =0.01mol/L。

5、 还原物质 最大允许限量试验液和水(作为对照液)消耗高锰酸钾[C(1/5KMnO4)=0.01mol/L] 溶液的量,两者之差不应大于 1.5ml。 

6、 醇溶出物允许限量 ≤15mg/100ml。

7、由瓶塞穿刺器或双圆锥接头及保护套、管路、滴斗及滴管、血液及血液成分过滤器、流量调节器、三通、采输血管、双圆锥接头或采血针及保护套组成。进气件由瓶塞穿刺器或穿刺针及保护套、管路、空气过滤器组成。静脉输液针由针管及保护套、针柄、针座、软管组成。配静脉输液针的规格范围:（0.9-1.2）×28mm。

8、配置50ml注射器。
（产品五）皮肤科：过敏原检测材料，经皮肤无创检测过敏原。

1、测试时间不高于48小时。

2、符合相关国际国内标准:

  2.1国际性接触性皮炎协作组(ICDRG)标准

2.2北美接触性皮炎协作组(NACDG)标准

2.3欧洲标准(European Standard)规范

2.4中国化妆品接触性皮炎诊断标准(GB17149.2-1997)

2.5中国职业性皮肤病诊断标准(GBZ18-2002)

    3、含低分子化合物，无需添加测试物。
（产品六）麻醉科：支气管插管，用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。

1、按照其适用的肺分为左侧型和右侧型，支气管段粗细在Fr26-Fr41；

2、由支气管、呼吸道用吸引导管、多功能接头组成；

3、右侧型气管段和支气管段过度应为一个光滑斜面且不大于45度，支气管段应有一个墨菲孔且截面积应不小于单腔面积的80%；

4、左侧侧型气管段和支气管段过度应为一个光滑斜面且不大于45度；

5、气管套囊和支气管套囊应能承受3Kpa的正压力不破损；

6、支气管的四通、延长管、管体应连接牢固，在施压15N的静压力作用下，持续15S，各连接处不应分离或脱落；

7、支气管插管充气系统应密封良好，在承受3Kpa正压下，持续10S，支气管不得有漏气情况；

8、单向阀注入口应符合GB/T1962.1-2015规定的6:100（鲁尔）的内圆锥接头的要求；

9、接头应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求；

10、Y形三通接头应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求；

11、双耳两通应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm内圆锥接头的要求;
12、采用环氧乙烷灭菌，残留量应不大于10μg/g，双腔支气管插管应无菌。
（产品七）麻醉科：加强型气管插管，用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。

    1、加强型气管插管的基本尺寸应符合YY0337的规定。

2、接头：接头的基本尺寸应符合YY0337的规定；接头的标称规格不应小于其所配气管插管的标称规格；接头的机器端应是一符合YY/T1040.1-2015标准中规定的15mm锥头。（锥形）机器端的内径应不小于表3规定病人端内径。其内径应平稳过渡，以有助于一根吸引导管通过。

3、接头病人端的基本尺寸应符合YY0337的规定。

4、病人端的端口应与接头的轴向成90°±5°。

5、插管具有一个38°±10°的斜面角。

6、套囊：套囊应与管体紧密连接为一体；套囊充起直径应为标称值±标称值15%；从插管病人端到套囊可充起长度的机器端的最大距离应符合YY0337的规定；插管进行缩陷试验时，钢球应能自由通过插管；充气起后套囊的任何部分不应超过斜面的最近边缘。

7、套囊充气管：充气管的外径不超过3.0mm。充气腔的周围的管壁不应占去气管插管内径的10%以上。充气管的尺寸应不小于180mm；充气管在分离处与气管插管间的夹角应不超过45°；充气管应有一指示球囊指示套囊的充起/扁瘪；当要放出套囊内的气体时，充气管、单向阀不应阻碍其放气；充气管的自由端由单向阀密封，单向阀应能与符合GB/T1962.1-2015的6%（鲁尔）的外圆锥接头配合；如果充气管与气管插管分离点到病人端的距离标注出来，实际距离应为标称值的±10mm。

8、墨菲孔眼应位于斜面的对侧。（注：孔眼的大小、形状和位置不应使插管的病人端容易扁瘪或打折）

9、耐负压性：插管带钢丝管管体在40kPa的负压下，持续15s,应无扁瘪现象发生。

10、环氧乙烷残留量：气管插管应经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10µg/g。

11、无菌气管插管应无菌包装。套囊型号齐全：分为有囊型、无囊型、PVC套囊型、TPU套囊型。
（产品八）麻醉科：压力传感器。

    1、芯片功率至少1200HZ，性能稳定，具有极高的精准度和安全性。

2、冲洗阀设计：灌注量要控制精准，减少对病人的影响。

3、压力延长管具有三通设计可对病人进行血样采集和注药，避免对病人进行二次创伤。终端接头保护帽采用有孔堵帽，可实现不摘堵帽排气，避免交叉感染。

4、电缆接头，可输出转接线，型号满足医院使用要求。

5、产品型号具有单头、双头和三头，可满足不同患者的需求。

6、性能参数满足：

6.1、 激励频率：直流(DC)到5000Hz；

6.2、 激励阻抗：1kΩ～3kΩ；

6.3、 输出阻抗：300Ω±30Ω；

6.4、 相位偏移：<5°；

6.5 、标称灵敏度：5µV/V/mmHg；

6.6 、在每个轴上传感器能承受的半正弦冲击的加速度大小：2000g；

6.7 、零点漂移误差：≤±1mmHg；

6.8 、温度的零点漂移误差：≤±1mmHg；

6.9 、温度的灵敏度变化：≤±1%；

6.10、感光灵敏度误差：≤±1mmHg；

6.11、信号连线长度：340±20mm。

6.12、测压范围-50mmHg-﹢300mmHg
（产品九）麻醉科：医用手术巾，用于多种外科手术，由医用脱脂纱布和显影线组成。

1、长度15-20cm，宽度2-3cm。

2、带X显影线。

3、医用脱脂纱布至少8层。

4、应清洁白净，手感柔软，无异味，污渍，杂质，破洞等缺陷。

5、折边应平整，无毛边破边，跳纱等现象。

6、灭菌型，若环氧乙烷灭菌，其残留量应不大于 10ug/g。

7、塑封包装袋。
二、报价要求：

 1、报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）；同时为保证投标产品功能质量在临床能有效应用，比选现场请携带产品技术资料彩页、提供样品优先。
2、投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件。

3、一次性报价，报价不得高于投标产品药交所挂网价。

4、相关资质（正本一份，副本两份）、彩页资料及报价函均需密封。

5、考虑产品授权及企业经销范围等原因，可采取任意报价模式，即以上招标产品可任选一项报价，也可全选报价。

注：密封封面及报价表请注明招标产品序号及品名。

三、成交原则及授予合同

1、在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院医疗器械群发布成交结果预公示。

2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

3、成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

4、成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。

5、为保证采购人的合法利益，防止围标串标现象发生，医用耗材最终成交价不得高于重庆市药交所平台交易参考价，即成交均价（以采购人现场核实药交所价格为准）。
四、评审原则和方法：
　　1、评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2、评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3、确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求的的前提下，以商定合理的价格，确定成交结果。

4、评标方法：本项目产品四、产品九低价中标法，其余产品采取综合评标法，评分因素、权重、及标准见附件2：耗材比选采购综合评标标准，附件3：低价中标评标标准，。
五、组织形式
若贵单位有意参加以上项目谈判/报价，请在以下时间和地点递交报价函：

递交报价函时间： 2021 年 11月25日 12：00 时前

递交地点： 奉节县人民医院设备科办公室      

比选地点：奉节县人民医院行政小会议室 

谈判时间： 2021 年 11月 25日 14:30 时

谈判方式： 现场谈判 
奉节县人民医院

                              2021年11月18日

附件2

耗材比选采购综合评标标准

	评审

内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审

情况

	资格

评审
	营业执照和

资质证书
	1、提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。

2、应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	响应性

评审
	实质性响应（50分）
	1、产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得25分，不符合不得分；

2、规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质、品种齐全程度等满足临床业务技术开展相关要求得20分，不满足每项扣5分，扣完为止；

3、产品质量获国际认证可加3分；

4、产品功能质量技术均满足的前提下比对较优的加2分；

5、提供样品或市场占有率高的同等条件优先。
	参考投标产品技术资料彩页

	
	售后服务能力（20分）
	供货能力：根据保障供货时限、效期保证、退换货要求、备品备件准备、响应时间等方面进行评分；

2、医疗求助：根据配合医院完成人道主义救助工作方案等评分；

3、服务能力：根据售后服务方案中承诺的服务内容、服务措施、派驻人数、专家指导、师资力量以及是否免费等进行评分。

得分条件：优15-20分，良10-14分，一般6-9分，起评分5分。
	根据响应文件售后服务承诺函及方案

	
	商务报价

（30分）
	1、报价唯一，不得提供选择性报价；

2、报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网价（注：最终成交价不得高于交易参考价，以采购人实时查询价格为准）；

3、在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价得25分，报价低于药交所交易参考价每5个百分点可加1分，最多可加4分（注：无交易参考价的以药交所挂网价作参考价）；

4、中标产品通过药交所线上采购可加1分。

5、未挂网产品在满足技术要求的前提下，以挂网产品为参照降1分后计算报价得分。
	现场查询药交网

	总分100分
	


附件3
低价中标评标标准

	序号
	评分因素

及权重
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（90%）
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的最终投标价格。
	注：必须在投标产品的技术参数*条款满足招标要求的前提下。

	2
	加减分办法

（10%）
	1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可降低报价5%作为评标价格，最多可降低10%。

2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）高于（正偏离）招标要求的每条可降低报价2%作为评标价格，最多可降低10%,。

3、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）低于（负偏离）招标要求的每条需在报价基础上增加5%作为评标价格。
	*条款负偏离1条或非*条款负偏离3条以上（不含3条）即为无效投标。


	奉节县人民医院医用耗材“比选”采购报价表

	项目编号FJRYSC20211125J

	序号
	采购内容
	单位
	规格
	品牌
	挂网编码
	挂网价
	药交所交易参考价
	报价
	成交价
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	注：1.本表可根据实际内容延升。

2.本表内药交所交易参考价及成交价栏目请空白，由采购人查询后填写。

3.产品名称及生产厂家信息必须跟注册证上完全一致，不得缩写。
4.可收费材料注明医保收费代码。

	
	
	
	
	
	
	报价供应商：(加盖公章）

	
	
	
	
	
	
	联系人：（手写签字）

	
	
	
	
	
	
	报价时间：


附件4

